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前言

根据水利部《关于加快推进农村供水高质量发展的指导意见》(水农〔2023〕283号)要求，编制了《汶川县农村供水高质量发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》以农村现代化发展需求为目标，一是高起点、高标准和高质量构建现代化的农村供水工程体系(设施现代化)；二是按照机制完善、技术先进和风险防控有力的目标，推进工程设施运行管理的现代化(管理现代化)；三是按照全面、优质和高效的标准，提供现代化的供水服务(服务现代化）。

1 农村供水现状与需求分析

1.1 自然地理、社会经济和水资源概况

1.1.1 自然地理

汶川县位于阿坝州东南部，四川盆地西部边缘。地处岷江上游，扼成都平原与川西北高原的交通要道，素有阿坝州门户和川西锁钥之称，是全国羌族聚居区之一。地理位置间于东经102°51′46″～103°44′37″，北纬30°45′37″～31°43′10″，南北长105km，东西宽84km，幅员面积4083km2。南距省会成都约132km，北离州府马尔康202km，是前往卧龙自然保护区、九寨沟、黄龙等世界级景区和大草原的必经之道，区位优势明显，交通便利。辖威州、绵虒、映秀、漩口、水磨、卧龙、三江、耿达9镇。汶川素有“阳光谷地、熊猫家园、康养汶川”之美誉，冬无严寒、夏无酷暑，风光秀美、特色鲜明。

汶川县受龙门山中段和邛崃山主脉的影响，为高山峡谷地区，地势由西北向东南倾斜，山脉走向与地质构造线一致，呈北东-南西向。西部的很多高山均在海拔3000m以上，部分极高山（海拔5000m以上）终年积雪，寒冻风化强烈；境内最低处漩口镇（海拔780m），最高点四姑娘山（海拔6250m），相对高差大于5000m。境内山地发育，相对高差大，山体陡峭，地势起伏大，以高中山地形为主，仅有沿田坝河谷分布一些平坝地貌。

“5.12地震”对境内山地地貌宏观形态改变不大，但对地形微观形态变化有较大影响。峡谷深切区在震后出现较多的滑坡、崩塌等次生地质灾害，对局部地形造成影响，主要体现为斜坡表层裂缝的大量分布、槽谷的大量增多以及斜坡坡脚崩塌堆积体的增加。

汶川县属季风性湿润气候，其气候特征为：冬暖夏热，四季分明，春早、秋雨、雨量充沛。根据汶川县气象站40多年实测资料统计：多年平均气温15.6℃，气温的年际变化不大，相差在1.5℃以下。年内气温变化较大。极端最高气温44.1℃（1953年8月29日），极端最低气温-3.8℃（1977年1月29日）。多年平均年降水量为1000～1600mm。多年平均水温为10.7℃，历年最高水温20.8℃，历年水温最低为0℃。

汶川境内有大、中、小各级河流192条，其中流域面积大于50km2的河流16条，均属岷江水系。各级支流多呈树枝状，沿分水岭自成闭合水系。主要河流有岷江干流及其支流二河（渔子溪）、寿溪河（寿江）、草坡河、龙溪河等（表1.1-1），还有高山湖泊（俗称海子）13个。由于江河发育具有山区河道特征，谷坡陡峻，落差极大，水力资源丰富，年均总径流量1081亿m3，水能理论蕴藏量129.87万kW，具有开发水力资源的极好条件。

汶川县地下水，主要为基岩裂隙水及零星分布的松散堆积物孔隙潜水。

基岩裂隙水：以变质岩裂隙水分布最广，但含水性弱，主要埋藏于石英岩、结晶灰岩、灰岩、绢云千枚岩、炭质千枚岩层的裂隙中，受大气降水，融雪水及上层孔隙水补给，排泄河谷。多以下降泉的形式出露坡角、谷底或崖壁浸出。

孔隙潜水：一种是河谷边滩阶地、山麓堆积物孔隙水；一种是残坡积层孔隙水。前者以河谷边滩阶地孔隙水为主，分布面积较大，非基座型的边滩，阶地上的含水层，含水较丰，其余含水较弱，或成为透水不含水层。后者分布广，含水层一般较薄，储水条件不好，富水性差，季节动态变化大。孔隙水主要接受大气降水和上游河流补给。受气候影响明显，而排泄于沟谷与下游河谷河流，径流条件好，渗流途径较短。

1.1.2 社会经济

1.地区生产总值增长6.9%。经州统计局审定，全年汶川县实现地区生产总值（GDP）91.5亿元，较2022年增长6.9%，增速分别高于全国（增长5.2%）、全省（增长6.0%）、全州（增长6.8%）1.7、0.9、0.1个百分点，增速排名全州第7位。其中：第一产业增加值12.9亿元，增长7.4%，排名全州第9位；第二产业增加值40.9亿元，增长6.3%，增速高于全州（增长4.3%）2.0个百分点，排名全州第4位；第三产业增加值37.7亿元，增长7.2%，增速高于全州（增长7.0%）0.2个百分点，排名全州第4位。三次产业结构为14.1：44.7：41.2。全县GDP总量占全州GDP总量的18.3%，高出第2位茂县36.0亿元，是该县的1.65倍；高出第3位马尔康市和第四位九寨沟县总量之和2.6亿元；高出金川县、阿坝县、红原县、壤塘县4县总量之和5.3亿元，是壤塘县的5.9倍。

2.社会消费品零售总额全州“双第一”。全年完成社会消费品零售总额17.1亿元，较2022年增长18.1%，增速、总量均排名全州第1位，增速分别高于全国（增长7.2%）、全省（增长9.2%）、全州（增长11.8%）10.9、8.9、6.3个百分点，高于州定全年目标（增长10.0%）8.1个百分点。

3.全社会固定资产投资增长12.0%。全年完成全社会固定资产投资35.89亿元，较2022年增长12.0%，增速分别高于全国（增长3.0%）、全省（增长4.4%）、全州（增长8.2%）9.0、7.6、3.8个百分点，高于州定全年目标（增长9.0%）3.0个百分点，排名全州第6位。


4.县内规上工业增加值增长4.3%。全年完成规上工业增加值31.9亿元，按可比价格计算，较2022年增长4.3%，增速分别低于全国（增长4.6%）、全省（增长6.1%）、全州（州内增长5.6%）0.3、1.8、1.3个百分点，低于州定全年目标（增长6.5%）2.2个百分点，排名全州第8位。全县含“飞地”园区规上工业增加值较2022年增长19.2%。




5.地方一般公共预算收入增长7.6%。全年完成地方一般公共预算收入5.23亿元，较2022年增长7.6%，排名全州第10位，完成州定全年目标任务（5.14亿元）的101.7%。

6.农村居民人均可支配收入增长7.7%。增速与全国持平，分别高于全省（增长7.0%）、全州（7.4%）0.7、0.3个百分点，排名全州第3位。因农村居民人均可支配收入新老样本数据衔接和基数需要调整，暂不发布收入绝对额，只公布全州各县（市）增速。

7.城镇居民人均可支配收入增长4.8%。增速比全国（增长5.1%）低0.3个百分点，高于全省（增长4.6%）0.2个百分点，低于全州（增长4.9%）0.1个百分点，排名全州第9位。因城镇居民人均可支配收入新老样本数据衔接和基数需要调整，暂不发布收入绝对额，只公布全州各县（市）增速。

8.建筑业总产值增长3.5%。全年全县完成建筑业总产值20.59亿元，占全州（66.45亿元）31.0%，较2022年增长3.5%，增速低于全州（增长7.7%）4.2个百分点，排名全州第10位。

1.1.3 水资源概况

汶川县水资源多年平均总量为142.4亿m3，人均占有水资源量15.22万m3，全省人均水资源为0.35万m3，约为全省人均水平的43.48倍，水资源极为丰富。

汶川县基本无污染型工矿企业，地表水资源质量总体良好，一般能达到Ⅱ～Ⅲ类水质标准；地下水水质类型以重碳酸钙镁型为主，次为重碳酸钙型。

县境内河川径流主要由降水、融雪及地下水补给形成，径流变化规律与降水基本一致。根据附近水文站实测资料统计分析，径流年际变化较大，年径流深Cv值为0.11；径流年内分配极不均匀，径流量主要集中在汛期5～10月，占年径流量的75.1%，而枯季12月～次年3月的径流量占全年的12.6%。

据统计，全县水利工程共计235处，其中，城镇水厂8处；农村安饮工程111处（不含耿达镇、卧龙镇），一共覆盖56215人口；灌区节水灌溉13处（节水灌溉面积3960亩）；小型农田水利工程45处（新增有效灌面18465亩）；塘库1座（兴利库容5万方），全县水资源开发利用水平相对较低。

汶川县虽然水资源较为丰富，但时空分布很不均衡，由于特殊的地理环境，形成独特的大陆性高原季风气候，大部分地区气候干燥，局部地区水资源短缺十分突出。近年来汶川县从保护水资源，节水灌溉等方面做了大量的工作。节水灌溉，重点采取渠道防渗，同时还采用管道引水，水资源得到了有效保护；通过加强水资源的管理，为确保饮水工程安全运行，供水建筑物要划定保护范围，在保护范围内，不得修建影响供水的其它建筑物，不得在保护范围内爆破、建窑、采石、堆垃圾、开矿等。供水水源开发利用应优先保证生活用水，统筹兼顾工业用水，农业用水和其他用水。水行政主管部门应根据实际情况，合理利用水资源，并责成水源工程管理单位采取措施，将农村饮水工程供水列入年度控制运用计划。水源保护要严格按国家颁发的《水法》、《环境保护法》、《水污染防治法》、《生活饮用水卫生标准》、《地表水环境质量标准》、《污水综合排放标准》等法律法规执行。各县都实行了取水许可制度，实行了水资源的流一管理。通过“预防、治理、防治”相结合。加强水源的保护，采取水土保持林，经济林，薪炭林，种草，封楚育林，小水利工程等措施，水土流失得到一定的控制，有效保护水资源。

1.2 农村供水工程基本情况和工程现状

1.2.1 工程现状

截止2023年末，汶川县共建成农村供水工程113处，总受益人口达到49316人，其中，千人供水工程3处，千人以下小型供水工程109处，城市供水管网延伸1处；但由于基础较差，全县的农村饮水条件与国家农村饮水安全卫生要求和日益发展的社会需求还存在着相当大的差距，主要表现在农村安全饮水工程点多、建设面广和设施分散、规模化供水较少、缺少水质过滤消毒设备、没有水源地保护措施。

表1.2-1                                                    工程现状情况调查表
	序号
	县

（区、市）
	基本情况
	工程现状情况

	
	
	农村供水人口（万人）
	集中供水人口（万人）
	分散供水人口（万人）
	农村自来水普及率（%）
	城市水厂管网延伸工程、规模化工程覆盖农村人口比例（%）
	供水工程处数

(万处)
	总用水量(万m³/a)
	城市水厂管网延伸工程
	千吨万人工程
	千人工程
	百人工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	处数

(处)
	设计供水规模（万m³/d）
	农村供水

人口

(万人)
	处数

(处)
	设计供水规模（万m³/d）
	农村供水

人口

(万人)
	处数

(处)
	设计供水规模（万m³/d）
	农村供水

人口

(万人)
	处数

(处)
	设计供水规模（万m³/d）
	农村供水

人口

(万人)

	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 

	1
	阿坝藏族羌族自治州
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	汶川县
	4.9316
	4.9316
	/
	100%
	2.18%
	0.01130 
	198 
	1
	0.017
	0.1074
	/
	/
	/
	3
	0.032
	0.4194
	109
	0.4705
	4.4048


1.2.2 “十四五”规划完成情况和目标达到情况

根据《汶川县“十四五”农村供水保障规划》规划小型集中供水12项，其中千人供水工程2处，千人以下小型供水工程10处；截止2023年末完成规划小型集中供水2项，目标达到率为16.67%。

1.2.3 农村供水水质提升行动方案

根据《汶川县农村供水水质提升专项行动实施方案》规划小型集中供水22项；截止2023年末完成规划小型集中供水0项，目标达到率为0。

1.3 农村供水管理现状

1.3.1 运行管理现状

按“谁投资、谁所有、谁受益、谁管理”的原则确定村镇集中供水工程产权。

（一）由政府、农村集体经济组织、单位（个人）等共同投资的，其所有权按照出资比例由投资者共同所有。

（二）国家投资、群众筹资投劳兴建的单村及以下的村镇集中供水工程，所有权归群众集体所有。

（三）由单位（个人）投资，政府给予补助的，其所有权归投资者所有；

（四）国家补助、群众筹资投劳兴建的单村及以下的村镇集中供水工程，所有权归群众集体所有；联户及分散供水工程所有权归受益户所有。

汶川县农村供水主要为村级供水，管理机构为村委会或用水协会，管理经费均源于收缴水费。

1.3.2 水价及水费收缴

汶川县农村供水主要为村级供水，村级供水工程水价由村民委员会、受益户或用水协会在广泛征求群众意见的基础上通过“一事一议”等形式自主制定。

由于工程建设类型比较单一，建设模式比较简单，供水方式主要为自流引水，工程建成后由用水户协会或村民小组管理使用。本项目工程运行成本主要考虑水资源费、维护费、药剂费、管理人员工资补助、管理费及其它费用等因素。

1、水资源费用

根据《四川省人民政府办公厅关于调整水资源费征收标准的通知》（川办函[2005]110号）要求，结合汶川县的实际情况，本项目水资源收费标准均按0.04元/m³计算。

2、药剂费及电费

考虑到制水过程中药剂费及用电成本，采用以制水方量计算，在本次项目中工程考虑每方水药剂费及电费为0.5元。

3、管理人员工资补助费

由于本项目供水工程规模均较小，每处集中供水工程拟定1个管理人员，月平均工资福利补助标准按2000元/人计算。

4、维护修理费

年维护修理费包括日常维护修理费用和大修费的年分摊费用，按固定资产原值的1%计算，固定资产原值取工程总投资的85%。

5、管理及其它费用：按前四项费用总和的10%计。

6、年运行总费用：按前五项费用总和计。

7、供水成本：=年总成本/年制水量。

8、销售水价：=供水成本*（1+0.06）。

本次汶川县农村供水高质量提升规划测算供水成本和定价成果见表1.3-1

表1.3-2              汶川县农村供水高质量提升规划水价成本核算表

	序号
	费用名称
	数值
	备注

	1
	日变化系数Kr
	1.3
	

	2
	供水规模（m³/d）
	21525
	Q

	3
	年供水量（万吨）
	785.66 
	Q制

	4
	水资源价（元/m³）
	0.04
	水资源费或原水费

	5
	管理人员（人）
	117
	拟定，每处饮水工程配备1人

	6
	工程总投资（万元）
	29404.52
	

	7
	固定资产原值（万元）
	24993.84 
	取工程总投资的85%

	8
	水资源费C1（万元）
	31.43 
	Q年×水资源费

	9
	药剂费及电费C2（万元）
	392.83 
	Q年×0.5元/m³

	11
	工资福利费C3（万元）
	280.8
	管理人员×工资福利（2000元/人·月）

	14
	年维护修理费C4（万元）
	249.94 
	取固定资产原值的1%

	15
	管理及其他费C5（万元）
	95.499617
	C1~C4之和的10%

	17
	总成本C（万元）
	1050.495787
	C1~C5之和

	18
	供水成本（元/m³）
	1.34 
	C/Q制

	19
	销售水价（元/m³）
	1.5
	拟定


1.3.3 应急供水保障

目前，汶川县水务局编有应急供水保障管理机制、预案无应急管理机构物资储备、应急水源等，仅各乡镇及县城消防队作为应急送水队。

1.4 水资源概况

1、水资源量

根据2022年汶川县水资源公报显示，汶川县水资源总量约为26.53亿m3，其中：地表水资源量26.53亿m3，地下水资源量为6.99亿m3（地下水资源与地表水资源重复），比多年平均减少13.1%。

（1）降雨量

2022年全县平均降水量991.1mm，折合降水总量为40.47亿m3，比2021年减少15.5%，比多年平均值偏少17.9%。

从行政分区看，映秀镇、漩口镇、三江镇的年降水量比2021年偏少10%以内，其余6个镇的年降水量均比2021年偏少10%以上。与2021年相比，年降水量减少最多的是灞州镇，减少26.9%，年降水减少最少的是映秀镇，减少5.3%。

（2）地表水资源量

2022年全县地表水资源量26.53亿m3，折合径流深 649.7毫米，比2021年减少18.7%，比多年平均值偏少13.1%。

从行政分区看，全县9个镇的地表水资源量均比2021年偏少 10%以上。与2021年相比，地表水资源量减少最多的是灞州镇，减少22.7%，地表水资源量减少最少的是水磨镇，减少10.3%。

2022年全县出境水量114.75亿m3，入境水量88.37亿m3。与2021年比较，2022年出境水量减少23.86亿m3，入境水量减少17.77亿m3。

（3）地下水

2022年全县地下水资源量6.99亿m3。

（4）水资源总量

2022年全县水资源总量为26.53亿m3，比2021年减少18.7%。全县平均每平方公里产水量64.97万m3。

2、水资源开发利用

（1）供水量

2022 年全县总供水量2479万m3，占当年水资源总量的 0.9%。供水水源均为地表水。

（2）用水量

2022年全县总用水量2479万m3。农业用水1002万m3，占用水总量的40.4%；工业用水179万m3，占用水总量的7.2%；生活用水1271万m3，占用水总量的51.3%；生态用水27万m3，占用水总量的1.1%。

（3）耗水量

2022年全县用水消耗量1100万m3，综合耗水率为44.4%。农业耗水量531万m3，占用水消耗总量的48.3%；工业耗水量9万m3，占用水消耗总量的0.8%；生活耗水量542万m3，占用水消耗总量的49.3%；生态环境耗水量17万m3，占用水消耗总量的1.5%。
1.5 存在的主要问题

1.5.1 工程建设

工程建设进度相与《汶川县“十四五”农村供水保障规划》、《汶川县农村供水水质提升专项行动实施方案》的规划进度不符，主要原因在于项目资金未得到保障，财政无力支撑《规划》、《实施方案》所规划的项目的项目建设。34项小型集中供水工程至今建设完成两处。

1.5.2 水质提升

农村供水工程建设早期由于缺乏长远规划和充分论证，加之受投资资金等因素制约，为解决群众“有水喝”问题，建设了大量单村供水工程， 建设标准低远未达到国家有关规范要求，项目建成后水质难以得到有效保障。有的工程已配备的净化消毒设施也受居民生活习惯影响和设施技术条件限制，难以正常发挥作用，水质差问题未能有效解决。

1.5.3 运行管理

1、效益差、管护难，工程建设恶性循环

由于工程分散、单个工程规模小、设施设备不完备、部分水源离居民点较远等诸多当地的特殊情况，设施的管理维护难度非常大。特别是遇到干旱季节、设施损坏未及时修复、恶劣天气等的影响，工程管护难度更是急剧加大。加之项目区地处高山区，对统一管理、分村实施管理等管理措施的实施也造成很大的难度，致使水源保护、设备维修、水质消毒、水质检测、安全防护等长效管理工作难以到位， 极大影响了工程效益发挥和工程使用寿命。工程失管、失修导致大量工程效益衰减或短期运行后即瘫痪报废。

2、数量多、分散，政府管理不堪重负。

据统计，多数农村供水工程设计日供水规模不足 200 吨/日，这些小规模单村供水工程的先天不足和村民自主管理的窘境， 使不少地区农村供水工程陷入“建设—荒废—重建”的恶性循环， 财政资金难以支撑频繁的低水平重复建设和建后管护重担。一旦政府投入断供，不少地区的农村饮水安全问题又将回到靠天喝水的老路上去。

3、城乡供水一体化建设基础薄弱。

一方面，集中式供水管网覆盖面不广，大部分工程设计、施工仍采用传统的供水工艺，一些新工艺、新技术、新设备、新材料没有引用到工程设计之中，造成工程运行成本、维修和管理费用的增加。目前汶川县的供水工程， 尤其是农村供水工程布局较为混乱，没有形成资源优化配置的区域供水一体化的局面， 供水水量和水质难以得到保障。

1.5.4 水价及水费收缴

汶川县农村供水主要为村级供水，村级供水工程水价由村民委员会、受益户或用水协会在广泛征求群众意见的基础上通过“一事一议”等形式自主制定。汶川县位于阿坝州藏族羌族自治州，农村居民以少数民族为主，居民用水习惯与内地居民不同，当地居民对征收水费不理解且抵触，当前征收水费不利于少数民族地区维稳。故而目前未征收水费。

1.5.5 应急供水

当前没有确定的部门组织应急管理机构，应急管理局无相关业务，水务局职权不在。故而亦无相关物资储备，当前水务局为应急保障编制了相关管理机制及预案，起到一定作用。仅各乡镇及县城消防队作为应急送水队。

由于汶川县农村供水均为村级供水，供水点分散，且限于阿坝州自然环境地广人稀，每村有且仅有一个水源，新建备用水源投资高、利用率小、易损毁，故而无法新建备用水源。

1.6 农村供水高质量发展需求分析

1.6.1 必要性

农村供水工程规模虽小，但 “五脏俱全 ”，责任重大，也由水源工程、净化消毒设施、输配水管网等工程设施组成，也需开展水源保护、水质检测、水费征收、维修管护等日常管理工作。但由于农民安全用水意识和有偿用水意识不强等各方面原因，单村供水工程没人管、没钱管、 没法管等问题普遍存在，工程效益入不敷出，仅靠政府补助难以实现长效运行管理。因此实施农村供水高质量发展规划使农村供水工程才能步入良性运行轨道，实现收支平衡和长效管理。大力建设农村供水基础建设是建设社会主义新农村，促进农民增收的需要。通过农村供水等建设切实改善农民生产生活条件，对改善农村面貌，城乡发展一体化有着十分重要的意义，对促进当地农业生产发展、实施乡村振兴战略、提高农民物质文化生活水平必将起到重要作用。

1.6.2 可行性

2021年2月25日习近平总书记在当天在京召开的全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告：我国脱贫攻坚战取得了全面胜利！，中华民族的历史翻开崭新篇章。脱贫攻坚目标任务完成后，“三农”工作重心将转向全面推进乡村振兴。而

2024年5月8日，水利部在宁夏回族自治区固原市召开农村供水高质量发展现场推进会。李国英部长强调，要坚定不移贯彻落实习近平总书记关于农村饮水安全的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，学习运用“千万工程”经验，加快推动农村供水高质量发展，着力提升农村供水保障能力和水平，着力办好农村群众最关心、最直接、最现实的民生大事，不断增强农村群众的获得感、幸福感、安全感，为巩固脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴乃至更好推进中国式现代化提供有力的水安全保障。

在脱贫攻坚与乡村振兴的衔接方面，农村供水的高质量发展不仅有助于巩固脱贫攻坚的成果，而且可以为乡村振兴注入新的活力。随着贫困人口生活条件的改善，他们对供水的需求也在逐步提高。通过提升供水质量，可以确保贫困人口在脱贫后能够持续享受到安全、可靠的饮用水，从而防止因病返贫的现象发生。同时，高质量的供水系统也可以为乡村振兴提供基础设施支持，助力农村地区的经济社会发展。

产业发展需求方面，也为农村供水高质量发展提供了动力。农村地区的产业发展需要稳定可靠的水资源供应作为支撑。高质量的农村供水可以满足这一需求，为农村地区的产业发展提供有力的保障。例如，在农业领域，高质量的供水可以提高灌溉效率，促进农作物的生长和产量提升；在服务业领域，稳定的供水可以确保旅游开发、民宿经济的竞争力。

在农村居民生活质量需求方面，随着农村生活水平的提升，居民对供水的要求也在不断提高。他们期望能够享受到与城市居民相同的高质量供水服务。因此，推动农村供水高质量发展，不仅可以满足农村居民对美好生活的向往，还可以提升他们的幸福感和获得感。通过引入先进的净水技术和设备，可以确保农村居民能够喝上安全、健康的饮用水；同时，优化供水网络，提高供水稳定性和可靠性，也可以满足农村居民在日常生活和生产活动中的用水需求。

近年来农村集中供水的新工艺、新技术、新设备、新材料得到长足发展，技术力量得以保障，技术上是可行的。经济上虽然前期投资相较于受益人口较大，但因为水价改革，以及推动受益村落的经济发展所获得的的经济效益，经济上亦是可行的。

2 指导思想、基本原则与目标任务

2.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识农村饮水安全保障是巩固脱贫成果、推动乡村振兴的重要标志，建立健全从水源到水龙头的全链条全过程农村饮水安全保障体系。坚持问题导向和目标导向，因地制宜、分类施策，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化，加强小型供水工程规范化建设和改造，健全完善运行管理体制机制，强化农村供水工程标准化、规范化、专业化管理，推动农村供水高质量发展，保障工程良性稳定运行，确保农村群众饮水安全，不断提升农村群众的获得感、幸福感、安全感。

2.2 基本原则

城乡融合，规模发展；规划引领，示范带动；县域统管，规范管理。两手发力，完善机制。

2.3 目标任务

2.3.1 现状年和规划水平年

现状年：2023年

规划水平年：近期2025年，中期2030年，远期2035年

2.3.2 规划目标

主要指标：到2025年，汶川县农村自来水普及率以及城乡供水一体化、规模化工程覆盖农村人口比例明显提升，分别达到92%、70%，直饮水窖水、水柜水人数显著减少；农村供水水质基本接近当地县城供水水质水平；基本实现县域统管，农村供水工程规范化管理全部达标，长效管护体制机制逐步确立，供水保障程度和抗风险能力明显提升。

到2030年，汶川县农村自来水普及率达到95%，规模化工程覆盖农村人口比例达到80%，农村供水水质达到当地县城供水水质水平，县域城乡水务一体化格局总体形成，供水保障能力显著提升。

到2035年，汶川县农村供水工程体系、良性运行的管护机制全面建立，综合评价指标超过全国平均水平，基本实现农村供水现代化。

2.3.3 实施范围

阿坝藏族羌族自治州汶川县

2.3.4 编制依据

（1）水利部《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号）；

（2）水利部 生态环境部 国家疾病预防控制局 国家乡村振兴局《关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见》（水农〔2022〕379号）；

（3）水利部办公厅《关于推进农村供水工程标准化管理的通知》（办水农〔2022〕307号）；

（4）水利部农水水电司《关于加强农村供水工程水质检测工作的通知》（农水水电函〔2023〕45号）；

（5）四川省委、省政府《关于进一步加强水利工程建设保障经济社会高质量发展的意见》（川委发〔2022〕28号）；

（6）四川省水利厅关于印发《四川省乡村水务百县建设行动方案》的通知（川水函〔2023〕506号）

（7）省委农办 省水利厅《关于推进新时代县域城乡水务一体化的指导意见》

（8）四川省水利厅《四川省农村供水水质提升专项行动实施方案（2023-2025）》的通知（川水发〔2023〕13号）

3 农村供水工程总体布局

3.1 规划分区

本次规划主要成果为：规划农村供水工程共117项，受益人口共8.84万人。均为改造供水工程。分区如下：

（1） 威州镇片区，总面积274km2，以高原和高山峡谷区为主，水资源总量1.55亿m3，农村供水人口13422人，农村供水基本为小型供水工程，供水水质保障难度大。

（2） 水磨镇片区，总面积89.21km2，以高原和高山峡谷区为主，水资源总量1.01亿m3，农村供水人口23882人，农村供水基本为小型供水工程，供水水质保障难度大。

（三）漩口镇片区，总面积103.27km2，以高原和高山峡谷区为主，水资源总量1.09亿m3，农村供水人口11435人，农村供水基本为小型供水工程，供水水质保障难度大。

（四）映秀镇片区，总面积397.74km2，以高原和高山峡谷区为主，水资源总量3.38亿m3，农村供水人口9333人，农村供水基本为小型供水工程，供水水质保障难度大。

（五）绵虒镇片区，总面积776.2km2，以高原和高山峡谷区为主，水资源总量4.18亿m3，农村供水人口17712人，农村供水基本为小型供水工程，供水水质保障难度大。

（六）灞州镇片区，总面积278.3km2，以高原和高山峡谷区为主，水资源总量0.81亿m3，农村供水人口5875人，农村供水基本为小型供水工程，供水水质保障难度大。

（七）三江镇片区，总面积490.61km2，以高原和高山峡谷区为主，水资源总量4.59亿m3，农村供水人口6784人，农村供水基本为小型供水工程，供水水质保障难度大。
3.2 供水工程总体布局

根据规划分区，结合地形地貌、人口分布、产业发展、区域经济等因素，按照巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴的要求，瞄准农村基本具备现代生活条件、让农民就地过上现代文明生活的总要求，利用农村供水规模化工程建设和改造，推动农村供水高质量发展。

（1） 威州镇片区：重点实施小型供水工程新建和规范化改造工程共22处，设计供水规模1371m3/d，改善13422万农村居民生活用水。建设输水管道19处，长度190km；消毒净化设备改造22处；管网延伸与改造22处，安装村口水表、入户水表3288块。
（2） 水磨镇片区：重点实施小型供水工程新建和规范化改造工程共19处，设计供水规模5770m3/d，改善23882万农村居民生活用水。建设水源地保护工程1处；建设输水管道19处，长度183km；消毒净化设备改造19处；管网延伸与改造22处，安装村口水表、入户水表1723块。

（3） 漩口镇片区：重点实施小型供水工程新建和规范化改造工程共 17处，设计供水规模2007m3/d，改善11435万农村居民生活用水。建设水源地保护工程1处；建设输水管道17处，长度163km；消毒净化设备改造17处；管网延伸与改造16处，安装村口水表、入户水表1203块。

（4） 映秀镇片区：重点实施小型供水工程新建和规范化改造工程共13处，设计供水规模5468m3/d，改善9333万农村居民生活用水。建设水源地保护工程1处；建设输水管道13处，长度123km；消毒净化设备改造13处；管网延伸与改造12处，安装村口水表、入户水表1158块。

（5） 绵虒镇片区：重点实施小型供水工程新建和规范化改造工程共23处，设计供水规模3943m3/d，改善17712万农村居民生活用水。建设水源地保护工程1处；建设输水管道23处，长度223km；消毒净化设备改造23处；管网延伸与改造22处，安装村口水表、入户水表2291块。

（6） 灞州镇片区：重点实施小型供水工程新建和规范化改造工程共13处，设计供水规模627m3/d，改善5875万农村居民生活用水。建设输水管道13处，长度130km；消毒净化设备改造13处；管网延伸与改造13处，安装村口水表、入户水表1469块。

（7） 三江镇片区：重点实施小型供水工程新建和规范化改造工程共10处，设计供水规模2339m3/d，改善6784万农村居民生活用水。建设水源地保护工程1处；建设输水管道10处，长度93km；消毒净化设备改造10处；管网延伸与改造9处，安装村口水表、入户水表862块。

依托县疾控中心实验室建设千吨万人水质化验室（含检测实验室设备、材料等）。

3.3 工程等级和标准
表3.3-3                      工程等级和标准汇总表
	工程名称
	设计供水规模（m3/d)
	覆盖农村供水人口（人）
	工程等别
	工程级别
	工程类型

	汶川县
	21525
	88443
	
	
	

	汶川县千人供水工程（打捆）
	16820
	44395
	
	
	

	绵虒镇水厂提升改造项目
	3000
	8550
	Ⅴ等
	5级
	Ⅲ型

	映秀镇水厂提升改造项目
	5000
	4700
	Ⅴ等
	5级
	Ⅱ型

	漩口镇水厂提升改造项目
	1500
	6625
	Ⅴ等
	5级
	Ⅲ型

	水磨镇水厂提升改造项目
	5000
	16991
	Ⅴ等
	5级
	Ⅱ型

	三江镇水厂提升改造项目
	2000
	3335
	Ⅴ等
	5级
	Ⅲ型

	威州镇萝卜寨供水工程
	92
	1134
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇月里村供水工程
	115
	1035
	Ⅴ等
	5级
	Ⅲ型

	威州镇七盘沟供水工程
	113
	2025
	Ⅴ等
	5级
	Ⅲ型

	汶川县百人供水工程（打捆）
	4705
	44048
	
	
	

	威州镇通山供水工程
	43
	376
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇索桥供水工程
	81
	750
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇青坡供水工程
	38
	334
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇麦地供水工程
	36
	346
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇芤山供水工程
	68
	647
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇过街楼供水工程
	42
	387
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇白水供水工程
	78
	545
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇增坡村供水工程
	85
	746
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇禹碑岭村供水工程
	58
	643
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇新桥村供水工程
	54
	325
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇万村4.5.6组供水工程
	35
	332
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇万村1.2.3组供水工程
	56
	704
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇铁邑村供水工程
	73
	721
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇双河村供水工程
	89
	190
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇牛脑寨村供水工程
	53
	485
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇茅岭村供水工程
	25
	272
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇茨里供水工程
	48
	531
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇布瓦村供水工程
	49
	548
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	威州镇秉里村供水工程
	40
	346
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇陈家山供水工程
	31
	275
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇白石村供水工程
	54
	553
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇白果坪村供水工程
	29
	274
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇大岩洞供水工程
	33
	317
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇牛塘沟供水工程
	31
	336
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇衔凤岩供水工程
	52
	406
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇大槽头供水工程
	43
	406
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇黑土坡供水工程
	27
	241
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇寨子坪供水工程
	39
	354
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇老人村供水工程
	66
	489
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇马家营供水工程
	60
	472
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇茅坪子供水工程
	40
	403
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇灯草坪供水工程
	28
	279
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇刘家沟供水工程
	49
	288
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇郭家坝供水工程
	86
	678
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇高峰村供水工程
	45
	502
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇黄家坪村供水工程
	28
	315
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	水磨镇连山坡村供水工程
	29
	303
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇圣音寺村供水工程
	25
	237
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇水田坪供水工程
	26
	195
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇核桃坪供水工程
	18
	191
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇群益村供水工程
	38
	412
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇安子坪供水工程
	36
	374
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇红福山供水工程
	20
	198
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇集中供水工程
	55
	493
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇赵家坪供水工程
	27
	291
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇古溪沟供水工程
	60
	545
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇油碾供水工程
	28
	305
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇小麻村供水工程
	40
	280
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇瓦窑村供水工程
	46
	350
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇宇宫村供水工程
	38
	401
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇八角庙村供水工程
	22
	246
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇响黄沟村供水工程
	12
	133
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	漩口镇蔡家杠供水工程
	16
	159
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇桃关村供水工程
	52
	498
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇沙坪关供水工程
	43
	474
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇一碗水供水工程
	32
	314
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇东界脑供水工程
	34
	378
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇黄家院村供水工程
	40
	345
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇中滩堡村供水工程
	69
	708
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇老街村供水工程
	25
	217
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇枫香树供水工程
	32
	248
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇黄家村供水工程
	22
	210
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇张家坪供水工程
	17
	184
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇渔子溪供水工程
	54
	528
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	映秀镇兴文坪供水工程
	48
	529
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇板桥村供水工程
	48
	410
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇板子沟供水工程
	50
	396
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇小茅坪供水工程
	36
	389
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇涂禹山供水工程
	33
	312
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇三官庙供水工程
	44
	391
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇白土坎供水工程
	28
	295
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇和平村供水工程
	44
	493
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇羌锋村供水工程
	66
	578
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇克约村供水工程
	41
	412
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇雕头村供水工程
	36
	445
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇高店子村村委会
	44
	435
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇羊店村供水工程
	35
	346
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇两河村供水工程
	46
	434
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇金坡村供水工程
	84
	801
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇码头村供水工程
	41
	413
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇龙潭供水工程
	37
	385
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇樟排村供水工程
	27
	278
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇足湾供水工程
	42
	429
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇克充村供水工程
	46
	456
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇沙排村供水工程
	47
	434
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇绵丰村供水工程
	38
	345
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	绵虒镇半坡村供水工程
	30
	285
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇龙溪村供水工程
	35
	350
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇大门村供水工程
	35
	347
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇跨坡村供水工程
	46
	458
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇阿尔村供水工程
	66
	571
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇马灯村供水工程
	11
	118
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇俄布村供水工程
	32
	327
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇联合村供水工程
	75
	724
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇布兰村供水功臣
	63
	512
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇下庄村供水工程
	78
	714
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇克枯村供水工程
	63
	598
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇木上村供水工程
	29
	255
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇大寺村供水工程
	28
	286
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	灞州镇周达村供水工程
	66
	615
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	三江镇漆山村供水工程
	34
	347
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	三江镇照壁村供水工程
	40
	378
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	三江镇席草村供水工程
	39
	356
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	三江镇邓家塘供水工程
	21
	227
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	三江镇龙竹园供水工程
	22
	245
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	三江河坝村供水工程
	69
	759
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	三江镇街村供水工程
	57
	534
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	三江镇麻柳村供水工程
	21
	203
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型

	三江镇草坪村供水工程
	36
	400
	Ⅴ等
	5级
	Ⅳ型


4 完善农村供水工程体系
4.1 工程建设标准

（1） 城乡一体供水工程供水、规模化工程，按照《城市给水工程规划规范》（GB 50282—2016）、《室外给水设计标准》（GB 50013—2018）设计。农村集中供水工程供水工程，按照水利部《村镇供水工程技术规范》(SL310—2019)设计；

（2）供水水质，按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）规定的标准；

（3）农村供水工程水质化验室建设，按照国家发展改革委、水利部等《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2013〕2259号）的要求执行，其中千吨万人供水工程水质化验室应具备不低于出厂水日检9项的检测能力；

（4）县级农村供水水质检测中心建设，按照《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》的要求执行。

（5）县级农村供水监管与运行管理平台建设，按照《村镇供水工程技术规范》(SL 310—2019)《村镇供水工程自动化监控技术规程》（T/CECS 493—2017）等规定的标准；

4.2 总体建设内容

4.2.1 水源工程

继续推进水源保护区划定工作。万人集中供水工程，千人集中供水工程划定 水源保护范围。划定水源保护区，一级保护区以取水点起上游 1000 米，下游 100 米的水域及其河岸两侧纵深各 200 米的陆域。二级保护区从一级保护区上界起止 溯 2500 米及其河岸两侧纵深各 200 米的陆域。准保护区从二级保护区上界起止 溯 5000 米的水域及其河岸两侧纵深各 200 米的陆域。若水源地所在水功能区为 单一功能的饮用水功能区，将饮用水功能区全部水域划为水源保护区；若水源地 所在水功能区是以饮用为主导功能的多功能型水功能区，将取水口上游 2～3km至下游 100m 的河道水域划为水源保护区，但不超过水源地所在水功能区的上边界。本次对规划汶川县5个乡镇水厂对水源地安装围栏、标示标牌。

4.2.2 供水工程

4.2.2.1 供水设施提升改造工程
对早期建设的标准低、工程老化不能保证供水的工程（如净水工艺不能满足 要求、管材质量差漏损严重等），综合采取配套、改造、联网等措施进行改造。 对地处偏远、人口分散等不具备联网条件的小型和分散供水工程，根据水源条件、 用水需求等进行提升改造，同时完善净化、消毒措施，本次规划巩固提升全县117处安全饮水工程，包括修建消毒池、清水池等。

4.2.3 县级农村供水监管与运行平台建设

主要规划建设内容有：智慧供水系统，加强水源地的信息化设备改造，利用先进技术手段，保障供水源头的安全与稳定；加快水厂自动化设备改造，提升设备自动化运行程度，实现水厂生产全流程水质自动监测和生产过程全自动控制；布设管网水压、水量、水质等实时在线监测设备，实现对管网运行状况的实时监测和智慧调度；加强加压泵房设备改造和管理平台建设，保障供水终端的水压、水质安全；推进远传水表建设，实现水表的远程监控和集中抄收，兑现农村供水从源头到龙头，从制水到售水的全站式优质供水服务承诺；关注网络与信息安全，搭建稳定、可靠、高效通讯网络，建设覆盖水源、水厂、管网等主要环节的安防监控网络，促进智慧化供水的持续发展、保障农村用水安全。

4.3 分区建设内容

本次规划主要成果为：规划农村供水工程共117项，受益人口共8.84万人。均为改造供水工程。分区如下：

威州镇片区农村供水工程共22处，受益人口共13422人。新增或改造供水能力1371m³/d。

水磨镇片区农村供水工程共19处，受益人口共23882人。新增或改造供水能力5770m³/d。

漩口镇片区农村供水工程共 17处，受益人口共11435人。新增或改造供水能力2007m³/d。

映秀镇片区农村供水工程共13处，受益人口共9333人。新增或改造供水能力5468m³/d。

绵虒镇片区农村供水工程共23处，受益人口共17712人。新增或改造供水能力3943m³/d。

灞州镇片区农村供水工程共13处，受益人口共5875人。新增或改造供水能力627m³/d。

三江镇片区农村供水工程共10处，受益人口共6784人。新增或改造供水能力 2339m³/d。

表4.3-4                                                项目主要建设内容表
	工程名称
	设计供水规模（m3/d)
	覆盖农村供水人口（万人）
	项目主要建设内容

	
	
	
	水源工程
	输水工程
	水厂工程
	管网工程

	
	
	
	地表水源类型           （水库水/引调水）
	地下水源（眼）
	管道长度（km）
	管径（mm）
	建筑物及附属设施（m2)
	构筑物及附属设施容积（m3)
	净化设施设备   （套）
	消毒设施设备（套）
	千吨万人水质化验室  （处）
	计量设施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	村口水表 （块）
	入户水表（块）

	汶川县
	21525
	8.84 
	/
	/
	1105
	/
	0
	13500
	117
	117
	1
	18
	12061 

	汶川县千人供水工程（打捆）
	16820
	4.44 
	/
	/
	15 
	/
	0
	0
	8 
	8 
	0 
	18 
	1049 

	绵虒镇水厂提升改造项目
	3000
	8550
	/
	/
	3
	260
	
	
	1
	1
	
	
	

	映秀镇水厂提升改造项目
	5000
	4700
	/
	/
	3
	260
	
	
	1
	1
	
	
	

	漩口镇水厂提升改造项目
	1500
	6625
	/
	/
	3
	260
	
	
	1
	1
	
	
	

	水磨镇水厂提升改造项目
	5000
	16991
	/
	/
	3
	260
	
	
	1
	1
	
	
	

	三江镇水厂提升改造项目
	2000
	3335
	/
	/
	3
	260
	
	
	1
	1
	
	
	

	威州镇萝卜寨供水工程
	92
	1134
	/
	/
	0
	0
	
	
	1
	1
	0
	2
	284 

	威州镇月里村供水工程
	115
	1035
	/
	/
	0
	0
	
	
	1
	1
	0
	8
	259 

	威州镇七盘沟供水工程
	113
	2025
	/
	/
	0
	0
	
	
	1
	1
	0
	8
	506 

	汶川县百人供水工程（打捆）
	4705
	4.40 
	/
	/
	1090
	/
	0
	13500
	109
	109
	0
	0
	11012

	威州镇通山供水工程
	43
	376
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	94 

	威州镇索桥供水工程
	81
	750
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	188 

	威州镇青坡供水工程
	38
	334
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	84 

	威州镇麦地供水工程
	36
	346
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	87 

	威州镇芤山供水工程
	68
	647
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	162 

	威州镇过街楼供水工程
	42
	387
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	97 

	威州镇白水供水工程
	78
	545
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	136 

	威州镇增坡村供水工程
	85
	746
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	187 

	威州镇禹碑岭村供水工程
	58
	643
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	161 

	威州镇新桥村供水工程
	54
	325
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	81 

	威州镇万村4.5.6组供水工程
	35
	332
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	83 

	威州镇万村1.2.3组供水工程
	56
	704
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	176 

	威州镇铁邑村供水工程
	73
	721
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	180 

	威州镇双河村供水工程
	89
	190
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	48 

	威州镇牛脑寨村供水工程
	53
	485
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	121 

	威州镇茅岭村供水工程
	25
	272
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	68 

	威州镇茨里供水工程
	48
	531
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	133 

	威州镇布瓦村供水工程
	49
	548
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	137 

	威州镇秉里村供水工程
	40
	346
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	87 

	水磨镇陈家山供水工程
	31
	275
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	69 

	水磨镇白石村供水工程
	54
	553
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	138 

	水磨镇白果坪村供水工程
	29
	274
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	69 

	水磨镇大岩洞供水工程
	33
	317
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	79 

	水磨镇牛塘沟供水工程
	31
	336
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	84 

	水磨镇衔凤岩供水工程
	52
	406
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	102 

	水磨镇大槽头供水工程
	43
	406
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	102 

	水磨镇黑土坡供水工程
	27
	241
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	60 

	水磨镇寨子坪供水工程
	39
	354
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	89 

	水磨镇老人村供水工程
	66
	489
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	122 

	水磨镇马家营供水工程
	60
	472
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	118 

	水磨镇茅坪子供水工程
	40
	403
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	101 

	水磨镇灯草坪供水工程
	28
	279
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	70 

	水磨镇刘家沟供水工程
	49
	288
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	72 

	水磨镇郭家坝供水工程
	86
	678
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	170 

	水磨镇高峰村供水工程
	45
	502
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	126 

	水磨镇黄家坪村供水工程
	28
	315
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	79 

	水磨镇连山坡村供水工程
	29
	303
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	76 

	漩口镇圣音寺村供水工程
	25
	237
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	59 

	漩口镇水田坪供水工程
	26
	195
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	49 

	漩口镇核桃坪供水工程
	18
	191
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	48 

	漩口镇群益村供水工程
	38
	412
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	103 

	漩口镇安子坪供水工程
	36
	374
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	94 

	漩口镇红福山供水工程
	20
	198
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	50 

	漩口镇集中供水工程
	55
	493
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	123 

	漩口镇赵家坪供水工程
	27
	291
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	73 

	漩口镇古溪沟供水工程
	60
	545
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	136 

	漩口镇油碾供水工程
	28
	305
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	76 

	漩口镇小麻村供水工程
	40
	280
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	70 

	漩口镇瓦窑村供水工程
	46
	350
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	88 

	漩口镇宇宫村供水工程
	38
	401
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	100 

	漩口镇八角庙村供水工程
	22
	246
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	62 

	漩口镇响黄沟村供水工程
	12
	133
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	33 

	漩口镇蔡家杠供水工程
	16
	159
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	40 

	映秀镇桃关村供水工程
	52
	498
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	125 

	映秀镇沙坪关供水工程
	43
	474
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	119 

	映秀镇一碗水供水工程
	32
	314
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	79 

	映秀镇东界脑供水工程
	34
	378
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	95 

	映秀镇黄家院村供水工程
	40
	345
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	86 

	映秀镇中滩堡村供水工程
	69
	708
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	177 

	映秀镇老街村供水工程
	25
	217
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	54 

	映秀镇枫香树供水工程
	32
	248
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	62 

	映秀镇黄家村供水工程
	22
	210
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	53 

	映秀镇张家坪供水工程
	17
	184
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	46 

	映秀镇渔子溪供水工程
	54
	528
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	132 

	映秀镇兴文坪供水工程
	48
	529
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	132 

	绵虒镇板桥村供水工程
	48
	410
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	103 

	绵虒镇板子沟供水工程
	50
	396
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	99 

	绵虒镇小茅坪供水工程
	36
	389
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	97 

	绵虒镇涂禹山供水工程
	33
	312
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	78 

	绵虒镇三官庙供水工程
	44
	391
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	98 

	绵虒镇白土坎供水工程
	28
	295
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	74 

	绵虒镇和平村供水工程
	44
	493
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	123 

	绵虒镇羌锋村供水工程
	66
	578
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	145 

	绵虒镇克约村供水工程
	41
	412
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	103 

	绵虒镇雕头村供水工程
	36
	445
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	111 

	绵虒镇高店子村村委会
	44
	435
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	109 

	绵虒镇羊店村供水工程
	35
	346
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	87 

	绵虒镇两河村供水工程
	46
	434
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	109 

	绵虒镇金坡村供水工程
	84
	801
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	200 

	绵虒镇码头村供水工程
	41
	413
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	103 

	绵虒镇龙潭供水工程
	37
	385
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	96 

	绵虒镇樟排村供水工程
	27
	278
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	70 

	绵虒镇足湾供水工程
	42
	429
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	107 

	绵虒镇克充村供水工程
	46
	456
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	114 

	绵虒镇沙排村供水工程
	47
	434
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	109 

	绵虒镇绵丰村供水工程
	38
	345
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	86 

	绵虒镇半坡村供水工程
	30
	285
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	71 

	灞州镇龙溪村供水工程
	35
	350
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	88 

	灞州镇大门村供水工程
	35
	347
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	87 

	灞州镇跨坡村供水工程
	46
	458
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	115 

	灞州镇阿尔村供水工程
	66
	571
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	143 

	灞州镇马灯村供水工程
	11
	118
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	30 

	灞州镇俄布村供水工程
	32
	327
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	82 

	灞州镇联合村供水工程
	75
	724
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	181 

	灞州镇布兰村供水功臣
	63
	512
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	128 

	灞州镇下庄村供水工程
	78
	714
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	179 

	灞州镇克枯村供水工程
	63
	598
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	150 

	灞州镇木上村供水工程
	29
	255
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	64 

	灞州镇大寺村供水工程
	28
	286
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	72 

	灞州镇周达村供水工程
	66
	615
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	154 

	三江镇漆山村供水工程
	34
	347
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	87 

	三江镇照壁村供水工程
	40
	378
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	95 

	三江镇席草村供水工程
	39
	356
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	89 

	三江镇邓家塘供水工程
	21
	227
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	57 

	三江镇龙竹园供水工程
	22
	245
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	61 

	三江河坝村供水工程
	69
	759
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	190 

	三江镇街村供水工程
	57
	534
	/
	/
	10
	110
	
	200
	1
	1
	
	
	134 

	三江镇麻柳村供水工程
	21
	203
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	51 

	三江镇草坪村供水工程
	36
	400
	/
	/
	10
	110
	
	100
	1
	1
	
	
	100 


表4.3-5                                                 信息化单项建设内容表
	序号
	工程名称
	信息化单项建设内容（处）

	
	
	水源点监测点
	水厂监控系统
	管网监测系统
	调蓄水池监测点
	水质监测点
	视频监控点

	
	
	
	
	
	
	
	调度控制中心
	水源
	水厂
	调蓄水池

	小计
	汶川县
	117
	8
	8
	8
	8
	8
	117
	8
	8

	1
	汶川县规模化工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	汶川县千人供水工程（打捆）
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	2.1
	绵虒镇水厂提升改造项目
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.2
	映秀镇水厂提升改造项目
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.3
	漩口镇水厂提升改造项目
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.4
	水磨镇水厂提升改造项目
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.5
	三江镇水厂提升改造项目
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.6
	威州镇萝卜寨供水工程
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.7
	威州镇月里村供水工程
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.8
	威州镇七盘沟供水工程
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	汶川县百人供水工程（打捆）
	109
	0
	0
	0
	0
	0
	109
	0
	0

	3.1
	威州镇通山供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.2
	威州镇索桥供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.3
	威州镇青坡供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.4
	威州镇麦地供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.5
	威州镇芤山供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.6
	威州镇过街楼供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.7
	威州镇白水供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.8
	威州镇增坡村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.9
	威州镇禹碑岭村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.10 
	威州镇新桥村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.11
	威州镇万村4.5.6组供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.12 
	威州镇万村1.2.3组供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.13
	威州镇铁邑村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.14 
	威州镇双河村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.15
	威州镇牛脑寨村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.16 
	威州镇茅岭村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.17
	威州镇茨里供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.18 
	威州镇布瓦村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.19
	威州镇秉里村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.20 
	水磨镇陈家山供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.21
	水磨镇白石村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.22 
	水磨镇白果坪村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.23
	水磨镇大岩洞供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.24 
	水磨镇牛塘沟供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.25
	水磨镇衔凤岩供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.26 
	水磨镇大槽头供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.27
	水磨镇黑土坡供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.28 
	水磨镇寨子坪供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.29
	水磨镇老人村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.30 
	水磨镇马家营供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.31
	水磨镇茅坪子供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.32 
	水磨镇灯草坪供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.33
	水磨镇刘家沟供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.34 
	水磨镇郭家坝供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.35
	水磨镇高峰村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.36 
	水磨镇黄家坪村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.37
	水磨镇连山坡村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.38 
	漩口镇圣音寺村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.39
	漩口镇水田坪供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.40 
	漩口镇核桃坪供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.41
	漩口镇群益村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.42 
	漩口镇安子坪供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.43
	漩口镇红福山供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.44 
	漩口镇集中供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.45
	漩口镇赵家坪供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.46 
	漩口镇古溪沟供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.47
	漩口镇油碾供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.48 
	漩口镇小麻村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.49
	漩口镇瓦窑村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.50 
	漩口镇宇宫村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.51
	漩口镇八角庙村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.52 
	漩口镇响黄沟村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.53
	漩口镇蔡家杠供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.54 
	映秀镇桃关村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.55
	映秀镇沙坪关供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.56 
	映秀镇一碗水供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.57
	映秀镇东界脑供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.58 
	映秀镇黄家院村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.59
	映秀镇中滩堡村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.60 
	映秀镇老街村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.61
	映秀镇枫香树供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.62 
	映秀镇黄家村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.63
	映秀镇张家坪供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.64 
	映秀镇渔子溪供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.65
	映秀镇兴文坪供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.66 
	绵虒镇板桥村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.67
	绵虒镇板子沟供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.68 
	绵虒镇小茅坪供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.69
	绵虒镇涂禹山供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.70 
	绵虒镇三官庙供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.71
	绵虒镇白土坎供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.72 
	绵虒镇和平村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.73
	绵虒镇羌锋村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.74 
	绵虒镇克约村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.75
	绵虒镇雕头村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.76 
	绵虒镇高店子村村委会
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.77
	绵虒镇羊店村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.78 
	绵虒镇两河村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.79
	绵虒镇金坡村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.80 
	绵虒镇码头村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.81
	绵虒镇龙潭供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.82 
	绵虒镇樟排村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.83
	绵虒镇足湾供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.84 
	绵虒镇克充村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.85
	绵虒镇沙排村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.86 
	绵虒镇绵丰村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.87
	绵虒镇半坡村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.88 
	灞州镇龙溪村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.89
	灞州镇大门村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.90 
	灞州镇跨坡村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.91
	灞州镇阿尔村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.92 
	灞州镇马灯村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.93
	灞州镇俄布村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.94 
	灞州镇联合村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.95
	灞州镇布兰村供水功臣
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.96 
	灞州镇下庄村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.97
	灞州镇克枯村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.98 
	灞州镇木上村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.99
	灞州镇大寺村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.100 
	灞州镇周达村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.101
	三江镇漆山村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.102 
	三江镇照壁村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.103
	三江镇席草村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.104 
	三江镇邓家塘供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.105
	三江镇龙竹园供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.106 
	三江河坝村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.107
	三江镇街村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.108 
	三江镇麻柳村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	3.109
	三江镇草坪村供水工程
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0


5 深入实施水质提升专项行动

5.1 水源保护区（范围）划分与保护

汶川县农村集中式饮用水水源地水质状况具有点多、面广、水质易受污染、水源地保护工作困难度大等特点。农村饮用水水源地保护措施主要分为三个大类：隔离工程、污染源整治工程、生态防护工程。按照先清拆、截污，再综合整治，最后隔离、防护的顺序，进行实施。

1）隔离防护工程：一般沿水源保护区取水口周边一级保护区陆域范围内设立隔离防护措施（包括隔网、隔墙、防护栏等），以防止人类不合理活动对水源保护区水质造成影响。二级保护区有条件下也要设置隔离措施。

2）污染源整治工程：主要分点源污染治理和面源污染治理。点源污染治理包含畜禽养殖污染治理工程、农家乐污水治理工程、农村生活污水治理、工业污染源治理、交通风险源治理等；面源污染治理包含农业面源治理和农村生活垃圾处理。

3）生态防护工程：主要是在饮用水水源保护区建立水源涵养、净化修复保护体系。营造水源地良性生态系统。

饮用水水源保护区一般划分为一级保护区和二级保护区， 建议设置如下水源保护区：一级保护区：水库库区及水库上游 1000 米河道范围；陆域包括水库库区周围 500 米内，以及水库上游河道两岸各 200 米内。二级保护区：包括流域分水岭内除一级保护区以外的陆域。

一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水无关的码头， 禁止停靠船舶； 禁止堆置和存贮工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植，放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；严禁捕捞、停靠船只、游泳和从事可能污染水源的任何活动，并设有明显的范围标志和严禁事项的公告。

二级保护区内不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，改建项目必须削减污染物的排放量；原有排污口必须削减污水排放量， 保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。本次对规划汶川县5个乡镇水厂对水源地安装围栏、标示标牌。

5.2 净化消毒设施设备配套

（1）净化设施设备配套

8处千人以上供水工程，主要采取采购安装一体化净化设施，涉及供水人口4.44万人。109处千人工程以下供水工程主要采用常规净化处理，增加过滤池、预沉池和用户自行采购家用净水器等方式。提升水质净化处理功能。

（2）消毒设备配套

本次规划千人以上供水工程（8处）：根据工程供水规模采用相应规模的一体化净化消毒设备，千人以下供水工程（109处）：根据工程供水规模采用相应规模的一体化净化消毒设备。

5.3 强化水质监测

（1）区域水质检测中心

依托县疾控中心水质检测中心能力进行提升（含检测实验室建设及设备、材料等）

（2）疾控部门卫生监督

县疾控中心要与县水务局沟通协调，通过现场监督检查和指导，对供水单位存在的问题提出切实可行的整改措施，并跟踪落实，提高供水水质合格率。

（3）卫健、生态环境、水利部门水质检测监测数据共享。

县卫建局、生态环境局、水务局要加强沟通协调，共享水质监测成果，共同做好农村供水水质管理工作。

6 优化健全工程长效运行管护机制

6.1 全面落实“三个责任”“三项机制”

6.1.1 三个责任

6.1.1.1 人民政府主体责任

人民政府主体是指县人民政府、各乡（镇）人民政府。

县人民政府是全县农村饮水安全管理的责任主体，统筹负责所在管辖范围内农村饮水安全的组织领导、制度保障、管理机构、人员和工程建设及运行管理经费落实工作，明确有关部门农村饮水安全管理职责分工。主要明确以下责任：

1.制定出台供水工程运行管理办法和工程维修资金管理办法;

2.落实工程运行管理补贴资金;

3.农村供水工程项目前期工作审批（核准）、投资计划下达;

4.落实工程建设资金及供水水价补贴政策;

5.批复县级农村饮水工程运行管理机构及国家供水工程管理机构;

6.落实供水优惠电价政策;

7.在县级政府网站公示市人民政府责任人姓名、职务、电话，接受群众投诉、举报和社会监督。

各乡（镇）人民政府明确本乡（镇）范围内农村饮水安全管理的主体责任，负责本乡（镇）范围内农村饮水安全的组织领导、制度保障，管理机构、人员和工程建设及运行管理经费落实工作，明确有关部门农村饮水安全管理职责分工。

1.负责组建乡（镇）、村农村饮水工程监管机构，并成立相应的运行管理机构；

2.负责指导协调运行管理单位做好本辖区内的用水调度、安全运行、水费征收、日常管护等工作；

3.宣传农村供水政策和管理制度；

4.在受益村组公示供水单位运行管理责任人姓名、职务和联系电话等信息，公开水质、水价、水费收支等情况，建立运行服务信息公开制度，健全查询和投诉处理机制，接受公众监督。

6.1.1.2 水行政主管部门行业监管责任

县水务局作为行业行政主管部门，要负责抓好农村饮水工程规划，做好项目的前期立项、中期实施及后期验收等工作，指导监管农村饮水工程建设运行管理工作。主要明确以下责任：

1.组织制定农村饮水安全保障规划；

2.组织编报供水工程实施方案等前期工作；

3.指导监督供水工程建设；

4.指导监督供水工程运行管理；

5.公示水行政主管部门监管责任人姓名、职务、电话，接受群众投诉、举报和社会监督；

6.定期监测水质并公示水质监测结果。

6.1.1.3 运行管理责任

供水单位负责农村饮水工程的运行管理，担负运行管理责任，负责向用水户提供符合水质、水量要求的供水服务，保障正常供水，落实相应人员，做好水源巡查、工程运行管理、水质检测、水费计收和维修养护工作；千人以上供水单位要明确责任人、供水服务电话和标志牌。主要明确以下责任：

1.向用水户提供符合农村饮用水卫生标准的水质及达标到国家相关标准规定水量的供水服务,保障正常供水；

2.落实相应人员，做好水源巡查管护、水厂运行管理、供水管网巡查养护管理、水质检测、水费计收等供水工程日常性管护工作；

3.明确责任人、供水服务电话，水源地、蓄水池及其他重要建筑物处栽设标志牌。

6.1.2 健全完善农村饮水安全管理“三项机制”

要加强农村饮水安全管理能力建设，健全完善县级农村饮水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费“三项机制”，确保农村饮水工程有机构和人员管理，有政策支持、有经费保障。县级农村饮水工程运行管理机构要明确管理职责，落实管理人员和经费，可因地制宜，采取农村供水管理总站（中心）、供水公司等适宜形式，指导或负责县域范围内农村饮水工程运行管理和供水服务。县级人民政府制定的农村饮水工程运行管理办法，要明晰农村饮水工程产权，落实工程运行管理主体、管理责任和运行管理经费，明确水源保护、水质检测监测、水价制定等工作的职责要求。农村饮水工程运行管理要有经费保证，要明确合理的水价制度和水费收缴方式，建立财政或其他经费补贴并规范使用管理的制度，对供水成本高、水费收入难以保障正常运行的工程予以适当补贴。

（一）县级运行管理机构：汶川县水务局

（二）运行管理办法：执行《汶川县农村饮水安全工程管理办法》

（三）运行管理经费：经费主要来源为农村饮水安全工程收取水费及政府各级财政补助资金等

6.1.3 有关工作要求

（一）层层压实责任。各乡（镇）、各部门要进一步提高政治站位，按照“省负总责、市县抓落实”管理体制要求，一级抓一级，层层抓落实，及时细化分解任务指标，逐一落实到项目法人单位、项目责任人、日常监管直接责任单位及监管责任人。

（二）创新管理模式。按照“谁投资、谁所有、谁受益、谁负担”原则，推进农村饮水工程产权制度改革，明晰工程所有人、经营权和管理权。积极探索城乡一体化运行管理模式，要健全完善运行管理规章制度，落实专业管理人员，建立应急供水预案，推行企业化运营和专业化管理；千吨万人以下集中供水工程要因地制宜实行专业化公司、用水户协会、村集体或委托专人管理等模式；分散供水工程由受益农户自用自管。

（三）规范运行管理。要因地制宜分级设置农村饮水安全工程维修配件储备仓库，及时提供管材、配件服务。要明确主体工程故障、主干管网故障、村级管网故障、用水户内部故障的维修服务主体、服务时限，确保及时排除故障。要切实做好农村饮水工程水源保护、完善净化消毒设施、开展水质监测检测，为群众提供从“源头”到“龙头”的饮用水水质保障。

（四）强化检查督查。县水务局要切实履行行业监管责任，会同县政府督查室，按照《汶川县农村饮水安全工程管理办法》等要求开展监督检查工作，真查严管“三个责任”和“三项机制”落实情况。

6.2 大力推进农村供水工程县域统管

通过县域统管，可以有效整合资源，统筹规划，避免重复建设和资源的浪费。同时，县域统管有助于形成规模效应，降低管理和运营成本，提高供水服务的整体效益。为此，需要加强顶层设计，明确县域统管的目标、原则和实施路径；加大财政投入，为县域统管提供稳定的资金支持；强化技术支持，提升县域统管的科技含量；完善法规政策，为县域统管提供坚实的法治保障。

6.2.1 县域统管机制机构

1. 制定统一的规划：县级政府应牵头制定全面的农村供水发展规划，明确中长期目标和阶段性任务，确保供水设施建设和管理的科学性和前瞻性。

2. 加强基础设施建设：投资更新老旧供水设施，推广使用节水技术和设备，提高供水系统的自动化和智能化水平。

3. 完善管理体系：建立健全县级农村供水管理机构，明确职责分工，实行专业化、规范化管理。

4. 强化资金保障：设立专项基金，加大财政投入，鼓励社会资本参与，多渠道筹集农村供水建设和管理资金。

5. 提升服务质量：定期对供水系统进行维护和检测，确保供水安全和水质标准，提供及时有效的用户服务。

6. 增强公众参与：加强农村供水知识普及，提高农民节水意识，鼓励村民参与供水设施的监督和维护。

6.2.2 政府补贴机制

政府补贴机制的核心在于公平与效率的双重考量。一方面，补贴政策应确保所有农村居民都能获得基本的供水服务，这是公共服务均等化的体现；另一方面，补贴机制还需激励供水企业提高服务质量和效率，避免资源的无谓浪费。为此，政府可以采取多种措施。

首要的是财政投入。政府应增加对农村供水系统的投资，这包括新建、改造供水设施，更新老旧管网，以及推广节水技术。通过财政资金的直接投入，可以快速提升农村供水设施的现代化水平，缩小城乡差距。

其次是政策扶持。政府可以通过税收减免、贷款贴息等方式，鼓励社会资本参与农村供水项目。同时，对于采用新技术、新方法提高供水效率的企业，政府应给予奖励和补贴，以此激发市场活力，促进技术创新。

再者是价格调控。政府应制定合理的水价政策，既要保证供水企业的基本运营成本，又要考虑到农民的承受能力。通过科学定价，既可以避免过度消费，又能确保供水企业的合理利润，实现供需双方的平衡。

最后是监督管理。政府需要建立健全的监管体系，对农村供水的质量和服务进行严格监督。同时，应建立反馈机制，及时收集农民的意见和建议，不断优化补贴政策。

6.2.3 补贴资金来源

补贴资金的主要来源应当是收缴水费。

6.3 全面推进农村供水工程标准化管理

（一）、标准化管理基本要求。由州水务局督促指导、县水务局统筹负责,以农村集中供水工程为对象,针对水源稳定,净水、消毒设备、调节建筑物、自动化监控、管理机构、制度建设、安全生产、管理人员配备、水厂布局及环境、标识标牌、应急预案、供水服务、水源保护、水量、水质、水价制度、可覆盖成本、水费收缴、设施设备运行、管网管护、运行管护、维修养护等具体内容制定本辖区的农村供水工程标准化管理实施方案推进农村供水工程标准化管理。

（二）、完善标准化管理制度。结合本辖区农村供水工程管理的具体情况,制定符合本辖区的实际管理制度,确保以良好的管理如期完成目标任务。

（三）、做好标准化管理评价。州、县水务局部门依据《村镇集中供水工程规范化管理评分标准》《水利部农村供水工程标准化管理评价赋分表》《四川省村镇供水工程运行管理手册》有关要求,指导督促供水单位（组织）严格对照标准,按照“设施良好、管理规范、供水达标、水价合理、运行可靠”五个方面有序推进标准化管理工作。

（四）、明确标准化工作任务。总体目标:2025年前,千吨万人供水工程全面实现标准化管理。2030年前,农村集中供水工程全面实现标准化管理。千人供水工程管理水平明显提升,百人供水工程运行管理规范达标,分散供水工程运行管理状况良好。

6.4 完善水价形成和水费收缴机制

全县各供水工程实行有偿供水、计量收费。集中供水工程由县发改部门会同水行政主管部门按照“补偿成本、合理受益、优质优价、公平负担”的原则，合理核定供水指导价格，其中：镇级集中供水站水价实行听证制度；村级供水工程水价由村民委员会、受益户或用水协会在广泛征求群众意见的基础上通过“一事一议”等形式自主制定。

7 强化应急供水保障

7.1 应急供水保障体系

农村应急供水保障体系是一个综合性的系统，旨在确保农村居民在面临突发事件或自然灾害时能够持续获得安全可靠的饮用水。这个体系通常包括以下几个方面：

1、水源保护：确保农村饮用水源的安全和稳定，避免水源受到污染或破坏。这可能包括水源地的保护、水源监测和水质检测等措施。

2、水厂和供水设施：建设和维护农村水厂和供水设施，确保它们能够在需要时正常运行，并提供足够的水量。这包括水泵、管道、储水设施等。

3、应急水源：在面临突发事件或自然灾害时，能够迅速启动应急水源，保障农村居民的饮水需求。这可能需要预先规划和建设备用水源、水井或水库等设施。

4. 应急供水车辆和设备：在必要时，可以使用应急供水车辆和设备来向农村居民提供饮用水。这些车辆和设备可以迅速部署到需要的地方，确保居民能够及时获得水。

5、监测和预警系统：建立监测和预警系统，及时发现并应对可能影响供水安全的问题。这包括水质监测、水源监测、气象监测等。

6、应急预案和响应机制：制定应急预案和响应机制，明确在突发事件或自然灾害发生时的应对措施和流程。这包括应急指挥、协调、救援等方面的内容。

7、宣传教育和培训：加强农村居民的饮水安全意识和应急知识宣传，提高他们应对突发事件的能力。同时，对供水管理人员进行培训，提高他们的应急处理能力和技能。

7.2 应急供水工程措施

7.2.1 应急备用水源

以地下水和小型地表水为水源的Ⅲ型及以上农村供水工程宜建设备用水源。备用水源建设应满足备用供水需求，兼顾应急供水功能，做好与输水管网、水厂的互联互通。备用水源维护性运行应根据取水设施设备特点和实际工况，合理确定维护性周期。备用水源应采用与原水源相同的保护标准和措施。

7.2.2 物资储备

应急物资储备应坚持统筹规划、分级负责、突出重点、安全节约的原则。应急供水物资储备宜符合以下要求：依托规模较大的水厂、片区供水站、供水单位统筹进行物资储备；供水单位根据供水工艺及设备设施运行情况，储备常用的易损易耗物资材料，包括水泵、管材、管件、阀门、滤料、化学药剂和消毒药剂等；活性炭、大型管件等平时较少使用的应急物资，与生产厂家、供应商建立联系，保证突发状况时及时供应。供水单位宜根据供水工艺与需求储备采样仪、水质测定仪等便携式水质监测仪器。有条件的供水单位宜配备柴油机等应急备用电源和拉水送水车。区域内多个供水单位可统筹配备应急送水车和应急净水车。应急物资可按标准定量管理，根据物资消耗情况及时补充储备；应急物资每年检查，必要时更新。

7.3 应急供水非工程措施

7.3.1 机制建立

农村应急供水保障应坚持人民至上、生命至上、统一领导、分级负责、因地制宜、统筹兼顾的原则。供水单位应摸清供水范围内农村供水水源、供水工程、人口分布和供水需求等情况,结合自然灾害信息预报和水文测报信息,建立风险查找、研判、预警、防范、处置等全链条的风险管控体系。供水突发事件发生后，供水单位应快速研判并采取先期处置，最大限度保障人员安全，减少损失，同时根据职责和规定的权限启动供水应急预案。供水突发事件应急处置,供水单位应服从上级统一部署和指挥,配合开展供水突发事件调查、取证、分析工作;负责开展供水设施抢修与生产调度,保障农村居民饮水安全和规模化养殖牲畜饮水需求；及时开展应急供水设施建设，尽快恢复正常供水。农村应急供水水量,应优先保障农村居民基本生活饮用水量,可按 5.0～7.5 L/(人·d)确定，同时还应满足最低限度个人卫生用水和家庭清洁用水需求,并应兼顾规模化养殖性畜饮水需求。受水源污染突发事件影响时,农村应急供水可采用分质供水的方式,水质评价方法可按照T/CHES 18的有关规定执行。供水单位应编制供水应急预案,储备应急物资,加强应急演练,提升应急供水保障能力。有条件的地区和川型及以上农村供水工程宜建立农村应急供水智慧化管理系统，对接水文测报气象预报等信息,提升农村应急供水预报、预警、预演、预案能力。

7.3.2 物资调配

根据实际需要，合理分配水资源、水处理药剂、应急供水设备等物资。在紧急情况下，物资调配能够迅速补充短缺资源，保障供水系统的正常运行。例如，当某地区发生干旱时，可以通过调配邻近地区的水资源来缓解水压不足的问题；在水质受到污染时，及时调配净水材料和设备可以有效控制污染扩散，保障水质安全。

7.3.3 信息发布

因水源水量不足或末档水压不均衡无法 24 h 连续供水的,应采取分时分片供水措施采取分时分片供水措施时,应公告分时供水时间和分片供水范围，提醒农村居民提前做好储水准备。

预警信息应包括供水突发事件类别、起始时间、预计持续时间、影响范围、警示事项、应急供水措施、发布单位和发布时间等。根据收集和掌握的水文、地质、气象等测报预报信息，以及供水单位日常监测信息,及时对供水突发事件进行预警,预警应包括下列内容：

1）水源预警,包括农村饮用水源地水量、水位、水质异常预警；

2）供水预警,包括农村供水工程运行状况异常预警、设备和管道异常预警、出厂水和管网监测点的水质及水压异常预警。

供水单位应根据水源和供水异常情况分析研判危害程度和发展势态，及时发布或报告预警信息，应符合下列规定：

1）当供水突发事件可能导致农村居民临时饮水困难但不致影响社会稳定时,供水单位应向农村居民发布预警信息和预防性措施;

2）当供水突发事件可能危及农村居民生活、生产用水安全,进而影响社会稳定时，供水单位应及时向当地政府或有关部门报告相关预警信息。

8 投资估算和筹资渠道

8.1 投资估算

8.1.1 估算编制原则及依据

1、编制原则

执行四川省水利厅现行规定、办法、定额、标准及2024年第2季度材料、设备价格进行编制。

2、概算编制依据

（1）概算编制原则

执行四川省水利厅颁发的有关规定、办法、定额、标准编制，缺项部分按照水利部有关规定执行，材料价格参照2024年4月信息价进行编制。

（2）概算编制依据：

①.四川省水利厅颁发的川水发[2015]9号《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，投资估算的建筑工程单价乘以单价扩大系数，钢筋、模板工程乘以1.08的单价扩大系数，砂石备料工程(自采)不乘以单价扩大系数，其余各类工程乘以1.13的单价扩大系数；

②.建筑工程采用川水发[2007]20号文颁《四川省水利水电建筑工程预算定额》，采用预算定额编制；

③ .安装工程采用水利部颁布的水建管（1999）523号文《水利水电设备安装工程预算定额》；

④.施工机械台班费定额采用水利部颁发的水总（2002）116号文颁《水利工程施工机械台时费定额》；

⑤.四川省水利厅川水函[2019]610号：四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知；

⑥.水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知（办水总函〔2023〕38号）

⑦.《四川省水利厅关于水利工程建设项目暂时采用预算定额编制概（估）算有关事项的通知》（川水函【2021】506号)

⑧.设计相关文件及图纸和工程量。

8.1.1.1 基础单价计算依据

（1）人工预算单价

采用川水发[2015]9号及《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知。本工程所在地汶川县县为二类艰苦地区，执行引水工程的基本工资标准，标准工资及人工预算单价为工长9.20元/工时，高级工8.53元/工时，中级工   6.67元/工时，初级工4.77元/工时。

（2）风、水、电价

施工用电90%由电网供电，基本电价0.627元/kw.h(2024年5月国网四川省电力公司代理购电工商业用户电价表1-10kv平段价格除1.13的税)，10%采用自备柴油发电机供电，根据施工组织设计提供资料分析计算，预算价为0.98元/KW·h;风预算价为0.18元/m3;工程用水预算价为1.19元/m3。
（3）主要建筑材料

本工程主要材料价采用汶川县2024年4月不含税信息价。

主要材料：水泥、钢筋、汽油、柴油、木材要进行调差外，其余材料预算价格均采用当地市场价进行计算。主要材料限价采用的标准分别为:水泥260元/t，钢筋2600元/t，汽油3100元/t，柴油3000元/t。其他低于限价的主要材料以市场价进入单价。

地方材料：砂石料等地方建材均为运到工地价，以70元/m3限价进入单价，超过部分计取税金后列入相应部分之后。

汽柴油价格采用四川省发展和改革委员会关于提高成品油价格的通知(川发改价格(2024)196号)中二价区价格除1.13的税。具体见下表：

表8.1-6                            材料预算价格表                       单位：元

	序号
	名称及规范
	单位
	预算

价格
	其中

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	运输保险费
	采购及保管费

	1
	柴油
	kg
	7.89
	7.89
	
	
	

	2
	钢筋
	t
	3700.000
	3700.000
	
	
	

	3
	汽油
	kg
	8.81
	8.81
	
	
	

	4
	碎石
	m3
	112.00
	112.00
	
	
	

	5
	水泥42.5
	kg
	0.52
	0.52
	
	
	

	6
	中砂
	m3
	113.00
	113.00
	
	
	


（4）海拔系数

本工程海拔高度小于2000m，按“规定”无海拔系数

8.1.1.2 费用计算标准及依据

采用川水发[2016]9号及《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》取费如下表：

表8.1-7                        建筑工程计费标准                         单位：%

	编号
	项  目
	计算基础
	土方工程
	砌石工程
	砼工程
	模板工程
	其他工程
	钢筋制安工程
	锚固工程

	一
	直接工程费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	直接费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他直接费
	（一）
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0

	二
	间接费
	一
	4.5
	7.5
	6.5
	5.5
	5.5
	4
	7.5

	三
	企业利润
	一+二
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	四
	税金
	一+二+三
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	五
	扩大系数
	一+二+三+四
	13
	13
	13
	8
	13
	8
	13


8.1.2 投资估算
本次农村供水高质量发展规划项目通过以点带面，采取典型工程法估算汶川县农村供水高质量发展规划项目的投资规模。本实施方案投资估算，采用的价格水平年为2024年第2季度。

汶川县农村供水高质量发展规划估算总投资30116.04万元，其中:建筑工程5755.50万元，机电设备及安装工程18518.76万元，施工临时工程111.96万元，独立费用2992.00万元，基本预备费2737.82万元。本工程已上报投资为17867.53万元，包括水源工程围栏，界标牌，道路警示牌，危化品禁止牌，宣传牌等投资379.50万元，输水工程管材投资10950.50万元，水厂工程构筑物及附属设施容积（蓄水池）投资2061.00万元，水厂工程一体化净化设施设备3100.00万元，水厂工程消毒设施设备965.00万元，水厂工程千吨万人水质化验室85.00万元，管网工程计量设施（水表）投资326.53万元。

工程投资估算总表
表8.1-8                                                             单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安

工程费
	设备

购置费
	独立

费用
	合计

	Ⅰ
	工程部分投资
	
	
	
	30116.04

	
	第一部分 建筑工程
	5755.50
	
	
	5755.50

	一
	  水源工程
	379.50
	
	
	379.50

	二
	  输水工程
	3315.00
	
	
	3315.00

	三
	  水厂工程
	2061.00
	
	
	2061.00

	
	第二部分 机电设备及安装工程
	1683.53
	16835.23
	
	18518.76

	一
	  输水工程
	1095.05
	10950.50
	
	12045.55

	二
	  水厂工程
	423.50
	4235.00
	
	4658.50

	三
	  管网工程
	32.70
	327.01
	
	359.71

	四
	  信息化建设
	132.28
	1322.72
	
	1455.00

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	
	第四部分 施工临时工程
	111.96
	
	
	111.96

	一
	  施工房屋建筑工程
	74.39
	
	
	74.39

	二
	  其他施工临时工程
	37.57
	
	
	37.57

	
	第五部分 独立费用
	
	
	2992.00
	2992.00 

	一
	  一、建设管理费
	
	
	169.02
	169.02

	二
	  二、招标代理服务费
	
	
	37.74
	37.74

	三
	  三、经济技术咨询费
	
	
	243.86
	243.86

	四
	  四、工程建设监理费
	
	
	478.62
	478.62

	五
	  五、联合试运转费
	
	
	
	

	六
	  六、工程勘测设计费
	
	
	1907.71
	1907.71

	七
	  七、其他
	
	
	155.04
	155.04

	
	一至五部分合计
	7550.99
	16835.23
	2992.00
	27378.22

	
	基本预备费
	
	
	
	2737.82

	
	静态投资
	
	
	
	30116.04

	Ⅱ
	建设征地移民补偿投资
	
	
	
	

	Ⅲ
	环境保护工程投资
	
	
	
	

	Ⅳ
	水土保持工程投资
	
	
	
	

	Ⅴ
	工程投资合计（Ⅰ~Ⅳ合计）
	
	
	
	30116.04

	
	静态总投资
	
	
	
	30116.04

	
	总投资
	
	
	
	30116.04


8.2 资金筹措

汶川县农村供水高质量发展规划，工程估算总投资30116.04万元，拟通过上级补助、申请国债资金等筹集建设资金。

8.3 分期实施意见

8.3.1 实施安排原则

根据汶川县各个镇的实际情况， 结合规划的总体布局， 针对供水存在的实际问题， 考虑政府投资力度与地方经济的承受能力，规划工程的建设分期主要考虑以下原则：

（1）工程的分期实施应能体现规划指导思想， “先重后轻，先急后缓，突出重点，分步实施”，优先重点解决问题较突出的供水问题。

（2）规模化集中供水是长效改善农村饮水问题的的根本措施，是解决农村饮水工程长效管理的基本前提，因而要予以优先安排。

（3）根据各项工程在总体布局中的地位及作用，近期项目的选择要充分考虑工程建设的紧迫性和建设时机，吐出重点，兼顾一般。

（4）对供水范围广、受益人口多、效益效益和社会效益显著的工程要优先安排，使之及早发挥效益。

8.3.2 分期实施意见

项目分期实施以项目轻重缓急、当地群众意愿、项目所在地前期管理方式及管理人员是否确定为原则，解决项目点民生问题的、群众调查参与度高、已经建立管理制度、管理方式、有管理人员的优先安排实施。

本次规划主要成果为：规划农村供水工程共117项，受益人口共8.84万人。均为改造供水工程。分期如下：

表8.3-9                          分期实施计划表
	片区
	计划实施年份
	处数
	供水规模m³/d
	受益人口（人）

	威州镇片区
	2024-2025
	22
	1371
	13422

	水磨镇片区
	2024-2030
	19
	5770
	23882

	漩口镇片区
	2024-2030
	17
	2007
	11435

	映秀镇片区
	2024-2030
	13
	5468
	9333

	绵虒镇片区
	2024-2035
	23
	3943
	17712

	灞州镇片区
	2031-2035
	13
	627
	5875

	三江镇片区
	2024-2035
	10
	2339
	6784


9 强化保障措施

9.1 压实主体责任

农村饮水安全保障实行地方行政首长负责制，由汶川县人民政府负总责，并逐级将责任落实到各镇政府及有关部门和单位及监管责任人。

9.2 加大资金投入

加大建设资金的筹措力度。项目资金是工程建设的关键，重大工程项目投资加重了政府经济负担，加大创新融资方式，引入社会资本与政府合作模式（PPP），使社会投资与政府投资相辅相成。汶川县农村供水高质量发展规划将考虑多渠道进行资金筹措，结合实际的工程项目情况选择适宜的投资资金筹措到位后，建立专帐专户进行管理，并接受有关部门的监督检查，做到专款专用，绝不挪用、挤占和截留，确保资金全部用于农村饮水安全工程建设。

9.3 强化激励约束

1. 制定明确的评价标准：根据农村供水工程的实际情况，制定一套科学、合理的评价体系，对供水服务的质量、效率、可持续性等进行量化评估。

2. 实施差异化的政策支持：对于评价结果优秀的地区，给予财政补贴、技术支持等多方面的奖励；对于表现不佳的地区，则采取限制性措施，促使其改进工作。

3. 加强监督检查：建立健全监督机制，定期对农村供水工程进行检查，确保各项规定得到有效执行。

4. 鼓励社会参与：引入社会资本参与农村供水工程的建设和管理，通过政府购买服务等方式，提高服务水平。

9.4 加强技术指导

农村供水情况比较复杂，农民居住分散，经济承受能力低，水源条件又千差万别，因此应特别加强技术指导和技术培训工作。一是要聘请有农村供水经验的专家，对技术人员开展专门培训。二是要认真总结多年来在乡镇供水工作中的经验。三是要派技术人员经常到基层检查指导。

搞好技术培训和技术指导，不断提高工程管护人员的素质和管理能力，针对工程管理中的技术问题，聘请专家教授进行培训，参观考察省内外管理比较好的农村饮水和乡镇供水工程项目，吸取管理经验。

配备专业技术人员，筹措专项经费，建立典型示范工程。在分项目区内分别选择典型工程，在工程筹资方式、建设管理、运行管理等多方面总结经验，积极采用新技术，同时搞好先进管理经验的推广与应用。

9.5 做好宣传引导

搞好技术培训和技术指导，不断提高工程管护人员的素质和管理能力，针对工程管理中的技术问题，聘请专家教授进行培训，参观考察省内外管理比较好的农村饮水和乡镇供水工程项目，吸取管理经验。

配备专业技术人员，筹措专项经费，建立典型示范工程。在分项目区内分别选择典型工程，在工程筹资方式、建设管理、运行管理等多方面总结经验，积极采用新技术，同时搞好先进管理经验的推广与应用。

 利用多种多样的宣传方式将供水规划的相关政策进行广泛宣传，做到家喻户哓，调动群众参与的积极性。在施工现场张榜公示工程的设计方案、受益人数、投资规模、资金来源、完成时间等内容，让群众心中有数，提高工程建设的透明度。对工程建设投资情况定期进行公示，真正做到公开、公正、透明。对工程建设质量，接受群众的监督。工程建成后，要有用水户参加检查验收、签收。
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2022—2023年汶川县规上工业增加值增速走势图（%）
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2022—2023年汶川县全社会固定资产投资增速走势图（%）
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