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一、综述
汶川县位于四川省西北部，东西宽84公里，南北长105公里，面积4083平方公里。南距省会成都约132公里，北离州府马尔康202公里。辖灞州、威州、绵虒、映秀、漩口、水磨、卧龙、三江、耿达9镇。全县河流同属一个水资源三级区（青衣江和岷江干流）。
2021年全县降水总量为47.92亿立方米，比2020年减少23.7%，比多年平均偏小2.8%。
2021年全县地表水资源量32.64亿立方米，比2020年减少27.7%，比多年平均偏多6.9%；2021年全县地下水资源量8.27亿立方米；2021年入县境的水量106.13亿立方米，出县境水量138.61亿立方米。

2021年全县总供水量2312万立方米，均为地表水源。2021年全县总用水量2312万立方米，其中农业用水826万立方米，占用水总量的35.7%；工业用水194万立方米，占用水总量的8.4%；生活用水1266万立方米，占用水总量的54.8%；生态用水26万立方米，占用水总量的1.1%。全县用水消耗量2078万立方米，综合耗水率89.9%。

二、水资源量
（一）降水量
2021年全县平均降水量1173.5毫米，折合降水总量为47.92亿立方米，比2020年减少23.7%，比多年平均值偏少2.8%。
从行政分区看，灞州镇、威州镇、绵虒镇、卧龙镇的年降水量比2020年偏少20%以内，其余5个镇（乡）的年降水量均比2020年偏少20%以上。与2020年相比，年降水量减少最多的是三江镇，减少38.9%，年降水减少最少的是威州镇、绵虒镇，均减少10.7%。
2021年行政分区降水量及其与2020年值比较见表1和图1。
表1    2021年行政区降水量与2020年值比较
	行政区
	降水量(mm)
	与2020年比较增减（%）

	灞州镇
	665.7 
	-12.9 

	威州镇
	974.2 
	-10.7 

	绵虒镇
	964.9 
	-10.7 

	映秀镇
	1420.0 
	-31.7 

	漩口镇
	1733.6 
	-31.7 

	耿达镇
	1105.5 
	-22.6 

	卧龙镇
	1217.4 
	-17.1 

	三江镇
	1501.3 
	-38.9 

	水磨镇
	1930.8 
	-22.6 

	汶川县
	1173.5 
	-23.7 
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图1    2021年行政区降水量与2020年值比较

（二）地表水资源量
2021年全县地表水资源量32.64亿立方米，折合径流深799.3毫米，比2020年减少27.7%，比多年平均值偏多2.1%。
从行政分区看，威州镇、绵虒镇的地表水资源量比2020年偏少20%以内，其余7个镇（乡）的地表水资源量均比2020年偏少20%以上。与2020年相比，地表水资源量减少最多的是三江镇，减少37.1%，地表水资源量减少最少的是绵虒镇，减少15.3%。
2021年行政分区天然年径流深及其与2020年比较见表2和图2。
表2    2021年行政区天然年径流深与2020年值比较
	行政区
	径流深(mm)
	与2020年比较增减（%）

	灞州镇
	375.7 
	-27.8 

	威州镇
	637.6 
	-16.9 

	绵虒镇
	692.1 
	-15.3 

	映秀镇
	1060.7 
	-24.2 

	漩口镇
	1254.7 
	-33.5 

	耿达镇
	757.5 
	-27.5 

	卧龙镇
	734.5 
	-31.2 

	三江镇
	1094.7 
	-37.1 

	水磨镇
	1269.3 
	-27.1 

	汶川县
	799.3 
	-27.7 
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图2    2021年行政区天然年径流深与2020年值比较


（三）出入境水量

2021年全县出境水量138.61亿立方米，入境水量106.13亿立方米。与2020年比较，2021年出境水量减少47.02亿立方米，入境水量减少34.49亿立方米。
（四）地下水资源量
2021年全县地下水资源量8.27亿立方米，2021年各行政分区的地下水资源量见表3。
（五）水资源总量
2021年全县水资源总量为32.64亿立方米，比2020年减少27.7%。全县平均每平方公里产水量79.93万立方米。
2021年各行政分区水资源总量见表3和图3。
表3    2021年行政区水资源量
                                                                             单位：亿立方米 
	行政区
	降水总量
	地表水资源量
	地下水资源量
	水资源总量

	
	
	
	
	

	汶川县
	47.92 
	32.64 
	8.27 
	32.64 

	灞州镇
	1.85 
	1.04 
	0.26 
	1.04 

	威州镇
	2.74 
	1.79 
	0.45 
	1.79 

	绵虒镇
	7.50 
	5.38 
	1.36 
	5.38 

	映秀镇
	5.55 
	4.14 
	1.05 
	4.14 

	漩口镇
	1.78 
	1.29 
	0.33 
	1.29 

	耿达镇
	9.47 
	6.49 
	1.64 
	6.49 

	卧龙镇
	9.97 
	6.01 
	1.52 
	6.01 

	三江镇
	7.35 
	5.36 
	1.36 
	5.36 

	水磨镇
	1.72 
	1.13 
	0.29 
	1.13 
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图3    2021年行政区水资源总量与2020年值比较

（六）水库蓄水动态
县境仅有中型水库1座（沙排），其余为小型水库（无调节性能，无调节库容）。2021年年末中型水库蓄水总量为0.06亿立方米，与年初蓄水相比减少0.05亿立方米。

表4    2021年水库蓄水量

                                                        单位: 亿立方米

	             水库名称                        蓄水量
	沙排
	合计

	年     初
	0.11
	0.11

	年     末
	0.06
	0.06


（七）水资源情势分析
2021年全县水资源总量32.64亿立方米，比多年平均值偏多6.9%。近5年（2017～2021年）水资源总量平均值与多年平均比较偏多13.7%。

2021年全县径流系数为0.68，比多年水平略微偏大。
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图4    水资源量与多年平均变化趋势
三、供用水量
（一）供水量
2021年全县总供水量2312万立方米，占当年水资源总量的0.7%。供水水源均为地表水。2021年全县供水情况见表5。
表5    2021年全县供水量

	行政区
	供水量（万立方米）
	占总供水量的百分比（%）

	
	地表水
	地下水
	其它

水源
	总供

水量
	地表水
	地下水
	其它

水源

	
	
	
	
	
	
	
	

	灞州镇
	244 
	0 
	　
	244 
	100 
	0 
	　

	威州镇
	794 
	0 
	　
	794 
	100 
	0 
	　

	绵虒镇
	316 
	0 
	　
	316 
	100 
	0 
	　

	映秀镇
	165 
	0 
	　
	165 
	100 
	0 
	　

	漩口镇
	235 
	0 
	　
	235 
	100 
	0 
	　

	耿达镇
	58 
	0 
	　
	58 
	100 
	0 
	

	卧龙镇
	39 
	0 
	　
	39 
	100 
	0 
	

	三江镇
	109 
	0 
	　
	109 
	100 
	0 
	　

	水磨镇
	350 
	0 
	　
	350 
	100 
	0 
	　

	汶川县
	2312 
	0 
	　
	2312 
	100 
	0 
	　


（二）用水量
2021年全县总用水量2312万立方米。农业用水826万立方米，占用水总量的35.7%；工业用水194万立方米，占用水总量的8.4%；生活用水1266万立方米，占用水总量的54.8%；生态用水26万立方米，占用水总量的1.1%。2021年全县用水情况见图5和表6。
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图5    2021年全县用水量组成
表6    2021年全县用水量

	行政区
	用水量（万立方米）
	占总用水量的百分比（%）

	
	农业
	工业
	生活
	生态
	总用水量
	农业
	工业
	生活
	生态

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灞州镇
	194 
	0 
	50 
	0 
	244 
	79.6 
	0 
	20.4 
	0 

	威州镇
	315 
	10 
	443 
	26 
	794 
	39.7 
	1.2 
	55.8 
	3.3 

	绵虒镇
	240 
	4 
	72 
	0 
	316 
	76.0 
	1.2 
	22.7 
	0 

	映秀镇
	12 
	45 
	108 
	0 
	165 
	7.3 
	27.4 
	65.2 
	0 

	漩口镇
	12 
	134 
	90 
	0 
	235 
	5.0 
	56.9 
	38.1 
	0 

	耿达镇
	22 
	0 
	36 
	0 
	58 
	37.8 
	0 
	62.2 
	0 

	卧龙镇
	2 
	0 
	37 
	0 
	39 
	4.9 
	0 
	95.1 
	0 

	三江镇
	6 
	0 
	103 
	0 
	109 
	5.6 
	0 
	94.4 
	0 

	水磨镇
	22 
	1 
	327 
	0 
	350 
	6.4 
	0.3 
	93.3 
	0 

	汶川县
	826 
	194 
	1266 
	26 
	2312 
	35.7 
	8.4 
	54.8 
	1.1 


（三）用水消耗量
2021年全县用水消耗量2078万立方米，总耗水率为89.9%。农业耗水量593万立方米，占用水消耗总量的28.5%；工业耗水量194万立方米，占用水消耗总量的9.3%；生活耗水量1266万立方米，占用水消耗总量的54.8%；生态环境耗水量26万立方米，占用水消耗总量的1.3%。
四、重要水事
（一）小水电清理整改
采取现场抽查、不定时网上调度和本地存储三种方式检查县域内水电站下泄生态流量；不定时网上调度电站，督促本地存储数据电站按月完成数据拷贝；完成整改类电站下泄生态流量和监控监测设备现场调试、核对工作。积极督促具备上网条件电站加快接入省生态流量监控平台工作，全县共计41座具备上网条件电站全部实现下泄生态流量能在线监控。 
（二）最严格水资源考核

按照阿坝州实行最严格水资源管理制度考核工作要求，完成了2020年水资源公报编报，完善了考核佐证资料汇编等工作，通过了汶川县2020年度最严格水资源管理制度考核。
（三）水资源宣传

以3月22日“世界水日”、22-28日“中国水周”为契机，宣传水法规、人与自然和谐相处理念，落实最严格的水资源管理制度，增强全社会的水忧患意识和水法治观念。

（四）取水许可监督

完成全县工矿企业摸底检查工作，检查工矿企业共计31家，发现未理取水许可共计5家，未安装计量设备共计13家，下达限期整改通知共计13份，批复取水许可12份，组织验收取水工程2处。

编写说明

1.《汶川县水资源公报》中的多年平均值，统一采用1956～2016年系列平均值。

2.水资源量分析评价基础资料采用全州（含邻市州和流域机构）2021年度实测并经整编的水文资料，资料欠缺地区由实测气象资料补充。

3.供用水量采用用水统计调查直报管理系统数据。
4.术语解释

（1）降水量

指在一定时段内,从大气降落到地球表面的液态和固态水所折算的水层深度。
（2）地表水资源量

指河流、湖泊、冰川等地表水体逐年更新的动态水量，即当地天然河川径流量。

（3）地下水资源量

指地下饱和含水层逐年更新的动态水量，即降水和地表水入渗对地下水的补给量。
（4）水资源总量

指当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表产流量与降水入渗补给地下水量之和。
（5）供水量

是指各种水源工程为用水户提供的包括输水损失在内的毛供水量之和，按照取水水源不同分为地表水源、地下水源和其他水源。
（6）用水量
指配置给各类用户的包括输水损失在内的毛用水量。按农业、工业、生活、生态，分别统计用水量。
（7）用水消耗量
指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种途径消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。
（8）耗水率

指用水消耗量占用水量的百分比。
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